Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2018 № 2

с.Новомихайловка

О норме расхода топлива для

пожарного автомобильного транспорта

и специального оборудования пожаротушения

 В целях упорядочения использования автомобильной техники, ведения статистической и оперативной отчетности, осуществления режима экономии ГСМ, планирования потребности в обеспечении горючесмазочными материалами и соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

1. Установить норму расхода топлива на 100 км пробега для пожарного автомобиля ЗИЛ-130 АЦ-40 (приложение 1);
2. Установить норму расхода топлива на 100 км пробега для пожарного автомобиля ГАЗ-53 АЦ-30 (приложение 2);
3. Установить нормы расхода топлива на 1 мин. работы специального оборудования работающего на бензине (приложение 3);
4. Ознакомить водителей данных транспортных средств с нормами расхода топлива.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главного бухгалтера Гейль Н.А.

Глава Новомихайловского сельсовета П.А.Лавринов

Ознакомлен: Вейт А.А.

 Карпов Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Норма расхода топлива (АИ-92) на 1 мин. работы бензооборудования для пожаротушения в Новомихайловском сельсовете

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п  | Наименование (марки) агрегата | Расход л. в 1 мин. |
| 1 | Устройство (воздуходувное) разбрызгивающее SHNIL SR 200D | 0,03 |
| 2 | Мотопомпа RWP – 30PS | 0.04 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 Норма расхода ГСМ на 100 км АЦ-30 (53)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕТО | КМ/ МИН | НА 100 КМ | С НАСОСОМ | БЕЗ НАСОСА |
|  | 1 | 0,336 | 0,289 | 0,116 |
| 2 | 0,672 | 0,578 | 0,232 |
| 3 | 1,008 | 0,867 | 0,348 |
| 4 | 1,344 | 1,156 | 0,464 |
| 5 | 1,680 | 1,445 | 0,580 |
| 6 | 2,016 | 1,734 | 0,696 |
| 7 | 2,352 | 2,023 | 0,812 |
| 8 | 2,688 | 2,312 | 0,928 |
| 9 | 3,024 | 2,601 | 1,044 |
| 10 | 3,360 | 2,890 | 1,160 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИМА | КМ/ МИН | НА 100 КМ | С НАСОСОМ | БЕЗ НАСОСА |
|  | 1 | 0,394 | 0,338 | 0,135 |
| 2 | 0,788 | 0,676 | 0,270 |
| 3 | 1,182 | 1,014 | 0,405 |
| 4 | 1,576 | 1,352 | 0,540 |
| 5 | 1,970 | 1,690 | 0,675 |
| 6 | 2,364 | 2,028 | 0,810 |
| 7 | 2,758 | 2,366 | 0,945 |
| 8 | 3,152 | 2,704 | 1,080 |
| 9 | 3,546 | 3,042 | 1,215 |
| 10 | 3,940 | 3,380 | 1,350 |